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	Zkušenosti a inovace
PRODUKTOVÝ LIST



TRACKMASTER TM3000
Integrovaný systém pro měření geometrie koleje a prostorové polohy koleje
[image: ]
TrackMaster TM3000 je měřicí vozík, který měří rozchod, převýšení a ujetou vzdálenost, s totální stanicí nebo GNSS přijímačem prostorovou polohu koleje a s laserovým dálkoměrem průjezdný průřez.
	±0,2 mm
opakovatelnost rozchodu
	±0,4 mm
opakovatelnost převýšení
	1 mm
rozlišení ujeté vzdálenosti
	18 h
výdrž baterie


POUŽITÍ
	1. Geometrie koleje – rozchod, převýšení a ujetá vzdálenost
1. Měření dat pro podbíječku
1. Vytyčení pevné jízdní dráhy
	1. Kontrola dokončených stavebních prací
1. Mapování železničních tratí
1. Průjezdný průřez a kontrola polohy trakčního vedení


HLAVNÍ VLASTNOSTI
	1. Lehká hliníková konstrukce, sestavení bez nářadí, kompaktní přepravní kufr
1. Bezúdržbová kola – i pro žlábkové kolejnice a štěrk až po temeno
1. Světlá výška 150 mm nad temenem kolejnice
1. Pro rozchody 750 až 1668 mm (nástavné díly)
1. Bluetooth dlouhého dosahu až 300 m k totální stanici, automatické připojení po zapnutí
	1. Výměnná baterie (Leica / Topcon), asi 18 hodin provozu
1. Uchycení různých typů hranolů, konstanty hranolu se nastavují ve webové aplikaci
1. Kompatibilní s Leica Captivate a GEOKOD RailSURV; aplikace pro Android pro záznam a zobrazení
1. Volitelný držák pro Leica DISTO X6 – průjezdný průřez a zaměření okolních objektů



	TECHNICKÉ ÚDAJE
	Rozsah měření rozchodu
	−25 / +50 mm od jmenovitého rozchodu

	Opakovatelnost rozchodu
	±0,2 mm

	Rozsah měření převýšení
	±10° (260 mm / 1500 mm)

	Opakovatelnost převýšení
	±0,4 mm

	Ujetá vzdálenost
	neomezená, rozlišení 1 mm

	Jmenovité rozchody
	750 – 1668 mm

	Světlá výška nad temenem
	150 mm

	Rozměry
	1582 × 710 × 310 mm

	Hmotnost
	12 kg

	Přepravní kufr
	1000 × 385 × 325 mm, asi 8 kg

	Baterie
	Leica GEB 222 / Topcon BDC70, výměnná

	Výdrž baterie
	asi 18 hodin

	Provozní teplota
	−10 °C až +50 °C

	Komunikace
	Bluetooth dlouhého dosahu (až 300 m), Bluetooth, Wi-Fi hotspot

	Software
	Leica Captivate, GEOKOD RailSURV, aplikace pro Android, zabudovaná webová aplikace

	Firmware
	TM3000 1.5/2026, aktualizace přes Wi-Fi

	Výroba
	Česká republika (EU)



	WEBOVÁ APLIKACE
1. Zabudovaná ve vozíku – otevře se v libovolném prohlížeči na 192.168.4.1, bez internetu a bez aplikace
1. Živé zobrazení ujeté vzdálenosti, rozchodu, převýšení, teploty a napětí baterie
1. Kalibrace na místě – rozchod (referenční hodnota) a převýšení (otočením) s teplotní kompenzací
1. Volitelný filtr sklonoměru: rychlý, standard, hladký, podbíječka
1. Konstanta odometru z průměru kolečka, offsety hranolu (posun a výška)
1. Vyhledání a připojení zařízení přes Bluetooth dlouhého dosahu, výstup Captivate
1. Aktualizace firmwaru přes Wi-Fi chráněná PINem; čeština, angličtina a polština

	Průjezdný průřez s Leica DISTO X6
Na volitelném držáku veze vozík laserový dálkoměr Leica DISTO X6. Spolu s měřeným rozchodem, převýšením a polohou koleje slouží k měření průjezdného průřezu, kontrole polohy trakčního vedení a zaměření okolních objektů.
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Zabudovaná webová aplikace: Živě · Kalibrace rozchodu · Bluetooth
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TM3000 s hranolem a Leica DISTO X6 na stativovém držáku
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Kontrolér (tablet) upevněný na ručce
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Přepravní kufr – vejde se i do malého auta
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Leica DISTO X6 pro průjezdný průřez


	GEOKOD Rail s.r.o.
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